Software for command level debugging.

To connect the debugger to your device enter 
COM port name in URL field in the following format

com:///dev/ttyACM0

Then press Connect button

Notes for linux users: 
* Use LD_PRELOAD or set path to libivm.so another way
* To access serial port you should be member of dealout group or sudoer

----------------

Программное обеспечение для отладки на командном уровне.

Чтобы подключить отладчик к Вашему устройству, введите
имя COM-порта в поле URL в следующем формате:

com:///dev/ttyACM0

Затем нажмите кнопку Connect.

Примечание для пользователей linux:
* Используйте LD_PRELOAD или устанавливайте путь до libivm.so иным образом
* Для доступа к серийному порту Вы должны быть членом dealout группы или sudo-пользователем